附件2

鞋柜初步设计清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **鞋柜类型** | **项目特征** | **工作内容** | **数量**  **（暂定）** |
| 长鞋柜  （详见初步设计图） | 1.鞋柜材质:铝塑复合板1220\*2440\*5mm\*50丝（可由投标方建议发标方使用何种材料，要求防晒、防潮功能并满足设计及规范要求）  2.钢骨架规格:30\*30\*3热镀锌方管@400mm（可由投标方建议发标方使用何种规格钢架，要求稳固牢靠并满足设计及规范要求）  3.其他说明:打孔、恢复、材料搬运上楼综合考虑 | 1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.五金件安装 | 154 |
| 短鞋柜  （详见初步设计图） | 24 |
| 置物架 | 1. 置物架材质：不锈钢 2. 尺寸：长600，双层 3. 其他说明:打孔、恢复、材料搬运上楼综合考虑 | 置物架制作、运输、安装 | 178 |