询 价 文 件

（20万元（不含）以下）

项目名称： 可移动无纸化会议系统

采购单位： 陆军军医大学某单位

二〇二四年十月

# 询价公告

我部就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称： 可移动无纸化会议系统
2. 项目编号： 2024-JLJYAD-WZ-009
3. 项目预算： 187320元
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 可移动无纸化会议系统 | 详见第二部分 | 1 | 套 |

1. 报价方资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

1. 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年11月6日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年11月8日18时00分

（二）报价文件递交要求：签字盖章密封递交。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区

1. 联系方式：

联 系 人： 潘老师

联系电话：13330248717

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 可移动无纸化会议系统 | 套 | 1 |  |

1. 技术需求

可移动无纸化会议系统技术参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** |
| **一、无纸化终端系统** | | |
| 1 | 多角度桌面会议终端 | ▲1.外观结构：底座式多角度桌面双屏会议终端，前屏支持伸缩、旋转多角度调整，后屏固定显示；（投标时提供国家认可的第三方权威机构（CMA或CAL或CNAS标志）出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）  2.伸缩调整：触控屏幕支持多级伸缩调整，具体的伸缩距离和关节数量可根据不同需求进行调整，自带支撑力度，可根据用户需求调整显示距离，能任意调整屏幕观看角度，还能调整屏幕与桌面高度；  ▲3.旋转功能：触控屏可在横屏与竖屏间手动旋转调节，支持至少90度旋转，可搭配无纸化软件横屏观看同步视频画面，竖屏进行文件阅文；（投标时提供国家认可的第三方权威机构（CMA或CAL或CNAS标志）出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）  4.硬件配置：处理器性能不低于I5 十二代，支持至少12核心的CPU配置，内存不低于8GB，固态硬盘容量至少128GB；  5.屏幕配置：双屏异步显示，前屏为触控操作屏，尺寸不小于13.3寸，分辨率至少为1920\*1200，后屏为铭牌显示，尺寸至少为9.4寸，分辨率至少为1024\*440；  6.触控工艺：采用不低于2.5D 的水滴屏制造工艺，采用 G+G 结构，支持十点以上电容触控，响应时间不大于10 ms。  7.手笔分离：触控屏标配手笔分离功能，屏幕具备智能识别触控它的是手还是笔，实现提笔就写，用手可直接翻页。 |
| 2 | 无纸化终端软件 | 1.采用 CS 架构，采用纯网络组网（视频信号、控制信号、文件传输等功能通过以太网的方式与所有会议终端以及后台主机进行通信）；  2.支持软件具备与安卓系统、鸿蒙系统、统信系统、麒麟系统（中标、银河）、WINDOWS系统软件跨平台互联互通，实现跨平台文件视频同步共享；  3.支持终端具备故障应急功能，当服务器与后台所有设备断线或瘫痪时，无须后台进行故障迁移或启用备份主机，终端依旧可以对所有终端进行同屏同步显示、异步浏览、跟踪主讲等信号交互操作；  4.支持软件功能包括签到、投票表决、电子白板、会议申请、视频同步等功能，预设多种会议模板，包括议程、参会人员、文件资料等，以便快速创建和启动会议；  5.支持管理会议纪要，上传会议纪要，新建、修改、分发会议纪要，收集参会人员意见，管理纪要文件查看权限，发起会签，生成会签文档和文件；  6.支持直接编辑欢迎界面及会议信息的显示属性（大小、颜色、字体、位置）；在同一页面内可展示会议详情，包括主题、会议开始时间与结束时间、会议地点、会议主持人、会议议题名称，并支持多级议题和文件预览；  7.支持会议文件源文件推送功能，会议文件不需要进行二次转换，保证文件格式一致性(包括doc、docx、xls、xlsx、ppt等多种格式），禁止 office 文件另存为功能，终端打开的 office 文件不能另存到其他地方,会议结束后会议资料自动全部清空；  ▲8.支持软件功能具备在任何页面的快捷操作,浮动窗口内快捷按键具备:快捷批注、协同操作、屏幕广播、跟踪主讲、返回桌面、返回系统、关闭文件、已打开文件、缩小文件、保存文件、原文批注、快捷批注等模块，以上所有模块具备隐藏功能；（投标时提供国家认可的第三方权威机构（CMA或CAL或CNAS标志）出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）  ▲9.支持同一份文件，发起者在浏览文件界面中开启主讲，其他参会人员点击批注，可以直接在同一个文件中进行批注，不同的参会人员系统自动分配不同的颜色，保存于发起端，支持在阅文界内进行议题切换与文件无缝切换，不需要退出文件画面，就可以快速无缝的查看会议中各种各样的文件；(投标时须提供功能截图进行参数佐证，并加盖投标人公章) |
| 3 | 无纸化会议控制平台 | 1.系统支持数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、或手动备份）；支持双机热备份，当一台系统出现问题无缝切换到到备用系统上，不影响会议进度；  2.支持会议文件在传输存储过程中采用中国国标加密算法SM4；  3.支持同一会议室预置多场会议，根据实际会议情况分别上传本会议室中各个会议的参会人员、会议文件、投票表决内容、欢迎页界面，设置会议标语等；  ▲4.支持多个会议议题的开启、结束管理，每个议题可以独立上传多份附件，议题包含汇报人和汇报时间、保密权限等配置，支持快速创建议题关联的投票；（投标时提供国家认可的第三方权威机构（CMA或CAL或CNAS标志）出具的检测报告复印件佐证，并加盖投标人公章）  5.统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，支持大屏幕显示，高效管理评分数据，支持导入导出和身份认证，最高可支持 500 项评分；  6.支持会议保存，结束的会议系统会自动保存详细的会议内容，提供完善的资料归档和检索功能，方便用户随时查找和回顾会议资料，支持再次召开或删除已保存的会议，参会者可扫码带走会议资料，提供导出会议资料功能。 |
| 4 | 无纸化会议控制平台功能定制 | 1.定制批注功能扩展：支持对常用格式( 包括doc、docx、xls、xlsx等)的文件进行批注，保存。同时支持批注导航对于批注过的文件；  ▲2.定制评审意见书写功能，参会人员浏览文件时，可自定义输入针对此份文件的评审意见，评审结束后自动归档。 |
| 5 | 触控一体机 | 1.外观及尺寸：屏幕尺寸为65，壁挂式，需配备适合的壁挂架，确保稳定悬挂。  2.显示参数：支持高清1920\*1080及以上分辨率；  3.触摸屏参数：采用红外触摸技术，支持多点触控，至少达到10点，以满足多人同时操作的需求。  4.性能参数：响应时间不高于8ms，确保用户操作得到及时响应。  5.接口与扩展性：应具备多种接口，如HDMI、VGA、USB等，以满足不同设备的连接需求。  6.基本要求：产品为国内品牌。 |
| 6 | 电子名牌 | 1.外观及尺寸：屏幕尺寸为7-8寸；双面。  2.显示参数：支持高清1024\*600及以上分辨率。  3.触摸屏参数：采用红外触摸技术，支持多点触控。  4.性能参数：响应时间不高于10ms，确保用户操作得到及时响应。  5.内屏功能：触摸签到、会议信息显示、显示人名、单机改名，支持自定义模板显示。  6.后台集控，支持模拟会场布局，一键生成及发送与会者显示信息；后台实时更新签到信息，自动存档，支持终端查询。 |
| **二、配套材料及安装** | | |
| 1 | 滑轨插座 | 1. 滑轨长度：3根100cm，2根80cm，总计460cm； 2. 16个活动插座。 |
| 2 | 自动伸缩网线盘 | 1.2米自动伸缩 |
| 3 | 航空箱 | 铝合金材质，颜色可选，可容纳5-7个多角度桌面会议终端，根据终端定制内置隔板棉材料，加固金属把手，刹车轮设计。 |
| 4 | 线辅材及安装 | 网线、电源线等辅材及安装 |

1. 商务需求

## （一）采购项目预算安排情况

187320元。

## （二）数量、交付或者实施周期和服务地点

采购数量：1套。

项目实施周期：合同签订后3个月。

服务地点：重庆市沙坪坝区。

**（三）售后服务**

成交人负责免费包装、运输、安装、调试、培训和服务保障等。自货物验收完毕之日起，货物免费质保期3年，在免费质保期内，出现产品质量问题，采购方提出后，成交人应在2小时内响应，24小时内到达现场提供相关的维修、更换服务。提供终生维护保障，在质保期后，继续提供技术支持服务。

**（四）付款方式**

到货后完成安装调试并通过测试和验收支付货款95%，质保期满支付5%。

**（五）验收方式**

采购人收到货物后，邀请相关领域专家，按照约定参数进行验收，有权对成交人提供的货物、技术、服务提出异议，并有权要求成交人采取相关措施确保质量合格。对于验收不合格的货物，采购人有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失由成交人承担。

# 四、实施意见

## （一）采购方式选择

询价采购

## （二）采购包划分

不分包

## （三）评审方式选择

价格优先法

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） 项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。