初步需求参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 高清摄像头 | 1、满足接入原有平台，统一管理。 2、在课堂录播和电子巡考以外的空闲时间，系统需提供各教室的实时监控录像。 3、支持同时对出现在图片中的≥200个人脸目标进行检测。 4、录像采用24小时连续录像方式，录像保存时间不少于30天。 5、含平台接入摄像机授权；含支架、电源及辅材。 | 套 | 32 |
| 2 | 数据存储设备 | 1、满足原有平台，统一管理。 2、支持智能播放，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放。 | 套 | 1 |
| 3 | IP广播播放主机（替换老主机） | 包括IP广播放音主机（替换老主机），满足原有平台接入要求。 | 项 | 1 |
| 4 | 模拟信号广播系统 | 包括前置放大器、前置功率放大器、音箱、音频光端机，支持同时控制受控DVD、MP3播放器、收音机,指定曲目定时定节目播放；支持实现多个音源同时在不同的区域播放；支持实现日常广播通知、寻呼找人等；能够做到在IP广播系统无法正常工作的情况下同步切换，不影响听力放音效果和进程。 | 项 | 1 |
| 5 | UPS电源（6KAV） | 1. 功率：6KAV； 2．满足待机时间4小时；含配套电池模块。 | 套 | 1 |
| UPS电源（3KAV） | 1. 功率：3KAV； 2．满足待机时间4小时；含配套电池模块。 | 套 | 1 |
| 6 | 信号屏蔽仪 | 1.屏蔽范围：半径5～15米(室内通透环境下，视周边信号塔远近)； 2.支持多种屏蔽信号种类； 3.有频段开关，可对不同制式手机进行选择屏蔽； 4.发射功率：整机≥2W；  5.布置在多个教室内的信号屏蔽仪可以实现统一控制和独立控制，并且不影响教室内其他设备使用。 | 套 | 1 |
| 7 | 施工辅材 | 包括（原有设备拆除、新买设备安装、线缆布防、调试维护） | 批 | 1 |