附件

询价文件

（20万元（不含）以下）

项目名称：基础大楼监控系统

采购单位：陆军军医大学基础医学院教学科研处

二○二四年七月

1. 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：基础大楼监控系统
2. 项目预算：19万元
3. 项目单位：基础医学院教学科研处
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问8、内置MIC9、支持DC12V/POE供电方式10、支持IP67防护等级 | 99 | 台 |
| 2 | 电梯摄像机 | 1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问8、内置MIC9、支持DC12V/POE供电方式10、支持IP67防护等级 | 4 | 台 |
| 3 | 电梯网桥 | 1、电梯专用200米无线网桥2、业务端口：1×WAN口: 100Mbps RJ-45(非标PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45；3、电源模块接口：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V；4、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；5、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；6、推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC/1路400W像素4M码流IPC；7、无线空口速率：300 Mbps；8、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；9、工作温度：-20℃～+55℃； | **4** | 对 |
| 4 | 支架 | 安装方式:壁装工作温度:-40℃~+60℃工作湿度:10%RH~90%RH承重:1kg材质:钣金重量:0.14kg | 99 | 套 |
| 5 | 电源 | 室内直流DC12V2A | 103 | 个 |
| 6 | 管材 | 阻燃PVC | 10300 | 米 |
| 7 | 网线 | 纯铜 | 10300 | 米 |
| 8 | 电源线 | 纯铜 | 10300 | 米 |
| 9 | 交换机 | 1、24个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量48Gbps，包转发率35.7Mpps，网管型交换机，机架式。2、具有Vlan划分、IP+Max+端口绑定。 | 10 | 台 |
| 10 | 存储 | 主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至32GB；视频直存（私有协议）：最大支持320路（800Mbps）前端接入；存储；转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：16个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR | 1 | 台 |
| 11 | 硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 2 | 张 |

1. 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.如有其他特定资格条件，无则删除本条。（注：根据《军队物资服务采购评审管理暂行办法》（军后采﹝2022﹞058号）第十条“第二款：除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，资格性要求通常不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），以及与项目没有直接关系的其他资质。确实需要设置本条第二款的特殊资格性要求的，应当报采购服务站上级管理部门审批。”）

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

1. 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年7月20日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年7月15日18时20分*（公告日期结束后任意时间）*

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：重庆市高滩岩正街30号

1. 联系方式：

联 系 人：朱老师

联系电话：15723255175

1. 技术与商务需求
2. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 监控系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 含：运输、设备材料采购、线路铺设、设备安装调试、安全文明生产、措施、税金、质保等所有费用。 |

1. 技术需求

一、摄像机

1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps

3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流

4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问

8、内置MIC

9、支持DC12V/POE供电方式

10、支持IP67防护等级

二、存储

1.主处理器：64位高性能多核处理器；

2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；

3.控制器：单控制器；

4.高速缓存：标配8GB，可扩展至32GB；

5.视频直存（私有协议）：最大支持320路（800Mbps）前端接入；存储；转发，32路（64Mbps）网络回放；

6.硬盘接口：16个；SATA；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR。

四、硬盘

1.单盘容量：8TB；

2.缓存：256MB；

3.转速：7200RPM；

4.硬盘接口：SATA

五、电梯摄像机

1、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

2、最大可输出400万(2560×1440)@25fps

3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流

4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

5、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

7、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问

8、内置MIC

9、支持DC12V/POE供电方式

10、支持IP67防护等级

六、电梯网桥

1、电梯专用200米无线网桥

2、业务端口：1×WAN口: 100Mbps RJ-45(非标PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45；

3、电源模块接口：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V；

4、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试；

5、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n；

6、推荐视频路数：1路200W像素4M码流IPC/1路400W像素4M码流IPC；

7、无线空口速率：300 Mbps；

8、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz；

9、工作温度：-20℃～+55℃；

七、交换机

1、24个10/100/1000Mbps自适应电口，交换机容量48Gbps，包转发率35.7Mpps，网管型交换机，机架式。

2、具有Vlan划分、IP+Max+端口绑定。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，30个日历日内送货到采购人指定地点并完成安装调试。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区（采购人指定地点）。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，一次性将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：2年

2.响应时间为1小时，到达现场2小时，24小时内维修完毕。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之九十五，余百分之五作为质保金，质保期一年，质保期满后支付剩下的百分之五。

（四）验收方式

1.具体组织程序、验收标准和方法，按需求方规定程序执行，成交人配合。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

……

1. 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
| *（项目名称）*项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： | 年 月 日 |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职务： 电话：

传真： 邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。