附件17

询价文件

（20万元（不含）以下）

项目名称：第一教学馆学术厅LED屏幕备品采购

项目编号：2024-JLJYAN-W418

采购单位：陆军军医大学某单位

二○二四年十一月

1. 询价公告

就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：第一教学馆学术厅LED屏幕备品采购
2. 项目编号：2024-JLJYAN-W418
3. 项目预算：19.5万元
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货周期 |
| 1 | P1.875全彩模组 | 详见第二部分技术与商务需求 | 张 | 15 | 7个日历日 |
| 2 | LED屏幕控制主板 | 详见第二部分技术与商务需求 | 块 | 5 | 7个日历日 |
| 3 | LED屏幕专用电源 | 详见第二部分技术与商务需求 | 台 | 10 | 7个日历日 |
| 4 | PLC模块 | 详见第二部分技术与商务需求 | 个 | 1 | 7个日历日 |
| 5 | 屏体转接板 | 详见第二部分技术与商务需求 | 块 | 10 | 7个日历日 |
| 6 | 屏体控制软件升级 | 详见第二部分技术与商务需求 | 项 | 1 | 7个日历日 |

1. 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购单位通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单记录中；采购单位通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，供应商无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.为保证与现有设备一致性，供应商需按照采购单位安排的时间自行勘察现场。项目开标时供应商需提供同品牌同批次P1.875全彩模组1块及同品牌LED屏幕专用电源1台，作为样品供评审专家检查。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则取消此次采购资格。

1. 询价文件申领时间、方式

（一） 询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年11月19日。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年11月21日18时 00分。

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区。

八、报价时间、地点

（一）报价时间：2024年11月22日9时30分。

（二）报价地点：重庆市沙坪坝区。

九、联系方式：

联 系 人：李浩

联系电话：68771288，13883782969

1. 技术与商务需求
2. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | P1.875全彩模组 | 张 | 15 |  |
| 2 | LED屏幕控制主板 | 套 | 5 |  |
| 3 | LED屏幕专用电源 | 台 | 10 |  |
| 4 | PLC模块 | 个 | 1 |  |
| 5 | 屏体转接板 | 块 | 10 |  |
| 6 | 屏体控制软件升级 | 项 | 1 |  |

1. 技术需求

（一）P1.875全彩模组

1.品牌：利亚德 LEYARD；

2.像素结构：表贴三合一LED ；

3.像素间距（mm）：1.875；

4.模组分辨率（W×H）：128×90；

5.模组尺寸（mm）：240（W）×337.5（H）×10（D）；

6.刷新率（Hz）：5100；

7.现有模组批次号：LYD1635。

（二）LED屏幕控制主板

1.品牌：利亚德 LEYARD；

2.型号：190-TV4C1A-30。

（三）LED屏幕专用电源

1.品牌：利亚德LEYARD；

2.输出额定功率:580W；

3.输出路数:双路输出；

4.工作温度范围：-20-55℃；

5.宽输入电压范围：AC 90-265V；

6.满载效率：90%；

7.低输出纹波噪声；

8.具备输出短路、过压、过流保护功能；

9.具备过热保护功能；

10.可通过I2C上报功率电压电流；

11.具备冗余并机功能。

（四）PLC模块

1.品牌：利亚德LEYARD；

2.型号：LYD-PLC-50。

（五）屏体转接板

1.品牌：利亚德LEYARD；

2.规格：适配原有屏体。

（六）屏体终端控制软件升级

1.原有播控软件免费升级为领袖综合控制软件2.0；

2.原有调试软件免费升级为TWA2200调试软件。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：成交人应在采购合同生效后，自采购单位提交订单申请不超过7个日历日内送货到采购单位指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量将货物送到采购单位指定交货地点。

（二）售后服务

1.免费质量保证期：1年。

2. 成交人对标的物质量负全责，产品保修期1年，质保期内标的物及所有易损件出现质量问题全部免费包换。保修期自该设备验收合格之日起计算。保修期内，若标的物发生故障，成交人接到采购单位通知（电话、传真等）后2日内到场更换，否则每耽搁一天，保修期延长十天，并由成交人赔偿采购单位由此造成的经济损失。

（三）付款方式

成交人按照采购单位的订购数量供货，安装调试完毕，采购单位验收合格，签字确认收货后支付合同金额的百分之百。

（四）质量保证

1采购单位购买的标的物及其附属配置为合同约定品牌及商标注册生产厂家生产、原装全新产品。

2.标的物在使用三个月内，若因产品质量问题，同一故障连续发生三次（非人为）或不符合国家行业技术规范，采购单位有权要求更换新产品或直接退货，更换后的产品应从更换之日起重新计算保修期；若为退货，成交人必须无条件返还所收采购单位全部货款并承担退货所产生的全部费用。

3.因产品自身质量问题所引发的事故，产生的所有损失由供应商承担，采购单位对损害后果具有永久索赔权。

（五）验收方式

1.成交人供货后，由采购单位组织人员开箱核对，经现场测试后，填写验收材料。

2. 产品验收不合格，采购单位有权拒收标的物和解除采购合同，由此造成的全部损失（包括但不限于主张权利产生的律师费、公证费、保全担保费等），由成交人承担。

（六）知识产权

采购单位在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

1. 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
| *（项目名称）*项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： | 年 月 日 |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职务： 电话：

传真： 邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。