询 价 文 件

项目名称： 金属字更换及背架维护

采购单位： 陆军军医大学外训大队

二○二三年十一月

# 询价公告

我单位就以下项目进行询价采购，采购资金已全部落实，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：金属字更换及背架维护
2. 项目预算： 10万元
3. 项目单位：陆军军医大学外训大队
4. 项目概况：

我部拟更换操场上的金属大字，工程涉及除草、清渣、背架维护，设计制作并安装八个金属大字“立德树人为战育人”。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量（以实际制作为准）** | **交货时间** | **交货地点** | **备注** |
| 1 | 10cm厚度金属字-立 | m2 | 5.5 | 自合同签订之日起30天内 | 重庆市高新区大学城南路9号 |  |
| 2 | 10cm厚度金属字-德 | m2 | 6.12 |  |
| 3 | 10cm厚度金属字-树 | m2 | 6.15 |  |
| 4 | 10cm厚度金属字-人 | m2 | 5.85 |  |
| 5 | 10cm厚度金属字-为 | m2 | 5.37 |  |
| 6 | 10cm厚度金属字-战 | m2 | 6.1 |  |
| 7 | 10cm厚度金属字-育 | m2 | 6 |  |
| 8 | 10cm厚度金属字-人 | m2 | 5.85 |  |
| 9 | 背架刷漆 | m2 | 152.5 |  |
| 10 | 绿化除草、清渣 | - | - | 以现场情况为准 |

（详细技术要求见第二部分）

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

4.投标人必须具备承包本项目工程的相应资格认证（以报价方提供的营业执照、经营许可证、销售或代理授权书、施工资质等证明材料为准）。

5.如有其他特定资格条件，无则删除本条。（注：根据《军队物资服务采购评审管理暂行办法》（军后采﹝2022﹞058号）第十条“第二款：除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，资格性要求通常不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），以及与项目没有直接关系的其他资质。确实需要设置本条第二款的特殊资格性要求的，应当报采购服务站上级管理部门审批。”）

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、评审标准

本次评审采用综合评分办法，满分为100分。

一、评审办法及定标原则

1、评标由采购人内部抽取的委员组成，成员人数为3人或以上单数。与申请人有利益或隶属关系的评委不能参与评审。

2、小组按照评审办法和计分标准，对各申请人的文件分项打分和汇总，按照最终得分由高到低进行排序。

二、评审

申请人报价在采购项目最高限价内的为有效报价，超出采购项目最高限价的报价为无效报价。

**评审标准（100分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评审标准** |
| 1 | 项目报价（20分） | 报价基础分20分，采用基准价计分法，即满足文件要求的所有有效报价平均值为基准价，高于基准价1%扣1分，低于基准价1%扣0.5分，不足1%不扣分。 |
| 2 | 同类业绩（20分） | 近三年（2020年11月01日至今，以合同签订时间为准），每提供一个同类业绩（同类业绩是指：合同内容包含标准化体系建设或创新管理、管理诊断相关内容）得2分，最多得10分。提供的同类业绩合同中，如有与本单位合作并验收完成的业绩经验，得2分，最多得10分。如没有与本单位合作过同类业绩，则不额外得分。注：文件中须提供业绩合同的复印件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 专业技术能力（50分） | 需依据采购人要求进行设计制作，标准且高效的完成采购人的需求。①符合专业技术所有要求，能提供专业资质证明，方案设计能够满足采购人的需求，完全具备完成能力，得30-50分。②部分符合专业技术要求，能提供部分专业资质证明，方案设计能基本满足采购人需求，具备基本完成能力，得20-30分。③未达到专业技术要求，不能提供资质证明，不确定是否掌握采购人需求，项目专业技术较弱，不得分。 |
| 5 | 服务承诺及保密措施（10分） | 根据售后服务承诺、保密措施等内容综合评审：①承诺完善合理，易实施，响应时间及时，保密措施完善，得5-10分。②承诺较完善合理，响应时间较及时，保密措施较完善，得1-5分。③承诺一般，响应时间一般，保密措施一般，得分不超过3分。 |
| **注：上表内如缺项则按0分计算。专业技术能力提供专业资质复印件加盖公章。** |

七、询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2023年12月6日。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

八、报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2023年12月11日。

（二）报价文件递交要求：封面签字盖章密封递交。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前现场递交至询价人。

2须提交的文件：询价申请人须将下列文件一并装入文件袋、粘贴封条、加盖印章并密封

（1）报价文件（含技术指标相应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）法人代表证明书，法人代表授权书，营业执照，组织机构代码证，税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市高新区大学城南路9号。

九、联系方式：

联 系 人： 宋天恩

联系电话： 18996338629

# 技术与商务要求

一、技术要求

1.设计要求：字体设计美观大方，配色鲜亮、醒目，结构设计使用年限不少于5年。

2.需对现场进行绿化除草、清渣。

3.制作内容：内容为烤漆金属字“立德树人为战育人”八个大字。背部支架刷漆翻新。

4.制作周期：设计制作安装周期为7个工作日内。

5.工艺要求：字体离地高度预计5M-8M左右，焊接安装，高空作业。配备专业的运输及安装车辆，安装人员具备高空安装经验。符合国家钢结构制作工艺相关标准及质量标准。

6.用料要求：环保无污染，不得检测出有害物质，有良好的户外适应性，防水、抗锈、抗紫外线、耐酸碱。主材及配件、涂料均需具备出厂合格证和质保书。确保5年内不褪色、不掉漆、不生锈。螺丝等配件需做防水、防锈处理。

7.操作要求：必须严格遵守国家现行标准《建筑器械使用安全技术规程》。设立健全的监督管理制度，定期组织安全生产、文明施工检查，杜绝事故隐患。施工现场设立警告标志、围栏等，防止闲杂人等进入，工作人员进入现场必须佩带安全帽。施工机具、危险物、易燃物等派专人看管，并设置警告标识。

二、商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：中标人应在采购协议生效后10天内交付工程。

2.实施地点：按招标人要求在招标区域指定位置施工。

3.实施方式：招标人提供场地，由投标人自行整备现场进行设计制作运输安装等。

4.安装要求：中标人须保证各部分材料、构件在运输过程中有可靠的保护措施。须保证施工所用机械器具的性能及安全。须为施工人员配备劳保用品。须保证施工操作规范，对附近环境没有破坏性影响。工程所用材料必须符合国家安全标准及质量标准。材料须存放在专门区域，有毒、腐蚀性溶剂等材料须单独密封存放，派专人看管，并设置警告标识。竣工时清理施工现场，并回收剩余材料。

5.交付方式：中标人按照采购协议要求完成材料运输及工程施工，经检验合格后双方签字验收，并在项目验收时将全部有关施工方案、图纸、清单等资料交付采购人。

（二）质量要求

1.中标人需保证此项目所有用材为全新建材，具备出厂合格证，符合国家质量标准。

2.中标人提供的材料属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）售后服务

1.设备自验收合格之日起，中标人提供3年质保期（国家标准高于3年的按国家标准执行），质保期内维保维修的所有材料及配件一律由中标人免费提供（人为因素损坏按成本计算）。

2.质保期内，若标的物发生故障，中标人接到甲方通知后应在2小时内响应，24小时内到场修复。由中标人将设备、材料送至采购方指定地点进行安装，保证采购人正常使用，且达到国家规定质量标准。运输和安装费用由中标人承担。

3.超过保修期的产品出现质量问题，中标人只向甲方收取成本费。

（四）付款方式

安装完成后，经采购人验收合格，双方签字确认后支付协议全款。

（五）侵权责任

中标人须保证本项目使用的材料为合法所得，中标人有权售予采购人所有权。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）事故责任

中标人对在运输、施工过程中出现的因材料、设备、管理及操作引起的安全事故负全责，并承担安全事故及其造成的人身伤害事故等相应赔偿。

（七）其他说明。

无。

# 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
|  （项目名称） 项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |
|  |  |  |  |  |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： |  年 月 日 |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

 （法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

 （报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。