附件

产品技术要求

产品名称：DSS191型模拟声光雷

产品用途:用于投掷训练使用

产品重量：260g±5g

弹径长度:48mm±1mm

终点效应：具有明显声、烟效应

适用环境温度：-20℃—40℃

★点火方式：触发/延期引信

★内部结构：1:1还原现役模拟手雷

环境适用性：对环境依赖小

模拟逼真性：威力大、声光模拟

★安全性：具备符合法规要求的生产、销售审批手续，点火时间精准，不易出现误伤现象。