询价文件

项目名称：出口日志升级

采购单位：陆军军医大学某单位

二○二三年八月

# 询价公告

我单位就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：出口日志升级询价采购
2. 项目编号：2023-JYJLAD-FW-003
3. 项目预算：19万元
4. 项目概况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 出口日志升级 | 详见第二部分 | 1 | 项 |

1. 供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.投标货物必须是其主营或主营范围产品（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书等证明材料为准）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

1. 询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2023年9月5日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

1. 报价文件递交：
2. 报价文件递交截止时间：2023年9月7日18时00分
3. 报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报将被拒绝；

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号

1. 联系方式：本采购项目相关信息在《大学官网》（http://www.tmmu.edu.cn）上发布。
2. 联系方式：

联 系 人： 万老师

联系电话：13983862608

# 技术与商务需求

1. 采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 出口日志升级 | 1 | 项 |  |

1. 技术需求

## （一）技术要求

### 硬件技术参数

1. ▲配置≥2颗处理器；单颗处理器核心数≥16核，主频≥3.2G。
2. ▲配置≥2\*32GB DDR4 内存；提供≥24个内存插槽。
3. 配置≥8块10T SATA盘；实配插槽数≥12个。
4. 主板支持M.2硬盘插槽，配置1TB的M.2硬盘
5. 配置独立硬件RAID卡，配置≥2GB缓存，提供RAID0/1/5/6/10/50/60的备份策略。
6. 配置≥2块四口千兆电口网卡。
7. 提供双电源，满配冗余1200W电源，满配热插拔冗余风扇模组。
8. 集成系统管理芯片，配置1个独立的千兆管理网口,提供IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能。
9. 为保证数据存储安全，服务器硬盘须采用防震硬盘托架，解决硬盘在运输和使用过程中由于震动引起的磁头盘片碰撞，造成的数据丢失的问题。

### 软件技术参数

#### 日志数据采集

1. 提供可视化自定义配置日志源，配置完成后可实现自动导入日志。
2. 日志源类型支持包括但不限于Syslog、NETCAT、文件/文件夹。
3. 支持第三方主流厂商设备，NAT设备、DNS、DHCP、防火墙、行为审计设备，以及Linux/Windows主机等日志采集分析。
4. 提供使用代理（Agent）方式提取日志并收集。
5. 提供日志格式结构化功能，可对结构或非结构化日志进行自动识别、格式化并提取其中的主要字段。
6. 对不支持的事件类型日志做格式化处理，不需要改动代码，在界面配置即可完成。
7. 提供日志入库压缩功能，降低日志数据储存容量，压缩率不低于35%。

#### 日志数据关联

1. 内建用户在线表，实现对日志源的用户IP字段实现实名标签自动关联。
2. 内建运营商地址、终端厂商等静态数据源，实现日志源对上述数据源的自动关联。
3. 提供日志格式化和自动关联同时完成。
4. ★多运营商PPPoE代拨组网，支持校园用户访问、流量日志与运营商侧用户日志信息一对一无缝关联；有体现如下元素：校园账号、运营商账号、校园源IP、运营商源IP、代拨设备IP、目标IP、源端口、目标端口、访问时间、访问URL/上下行流量等等。
5. 提供不同日志源间日志便捷关联查询。
6. ★实名身份标签自动关联，满足实名合规要求。提供实名用户完整网络行为轨迹原始数据。提供用户IP字段自动关联实名身份后入库存储，实现任意日志实名溯源的功能。提供Dr.COM认证系统实时自动关联的功能。

#### 系统及日志监控

1. 监控多个日志源日志导入的运行状态，包括：最近汇总时间、最近汇总记录数、最近记录速度（条/秒）、最新记录时间、最近1小时日志写入曲线图、最新写入一条的原始日志等。
2. 监控每个日志源的的存储状态，包括：日志缺失天数、储存占用空间、日志历时天数、日志最早/最新时间、最近六天每日存储占用空间等。
3. 监控系统日志写入指标，包括：接收记录数、写入记录数、写入成功/失败次数，写入成功率、可用容量、当前占用容量、占用率。
4. 提供系统实时运行状态变化曲线图，包括：CPU占用率、内存占用率、剩余空间、磁盘使用率等。

#### 日志分析与检索

1. 提供对日志源的不同字段进行精确、范围、模糊查询，并且对查询结果中的每个字段进行饼形图分布统计。
2. 提供对日志源的各个字段进行聚合查询，包括去重记录数、平均值、总数、最大值、最小值等。
3. ★提供同一查询条件对多个日志数据源的标签联合搜索，可事先组合数据标签、数据源，保存查询模板等，方便后续的快捷查询。
4. 可回溯检索的历史快照，包括每次历史查询的查询条件和查询结果。

#### 可视化统计分析

1. 提供对查询的详细日志信息列表具备统计功能。
2. 提供日志数据字段属性选择性显示的功能。
3. 每个日志源提供独立的仪表盘，显示每个字段记录数的变化曲线图、记录数、TOP50排名、TOP10分布饼形图等，统计时间周期可拖动调整。
4. 提供日志源的同一字段的历史对比曲线图，统计时间范围粒度1小时～15天可调。
5. 日志源每个字段内各数值分布变化曲线，统计时间范围粒度1小时～15天可调。
6. 所有统计图形可一键导出PNG、JPG、SVG格式图形文件本地保存。
7. 所有表格可一键打印或导出PDF、xls表格。

#### 通知告警

1. 提供提取识别syslog中告警级别信息的功能，并自定义根据级别信息进行告警。
2. 提供系统运行状态告警功能，如CPU、内存、磁盘占用阀值告警及设置。
3. 提供日志导入状态告警功能、日志记录跟踪告警、日志汇总告警及设置。
4. 提供告警以邮件方式通知功能，并在系统界面直接配置邮件相关设置及告警邮件测试支持。
5. 告警记录能直接在系统内查询管理。
6. 提供短信告警通知功能，管理员可自定义配置通知手机号码。

#### 系统管理

1. 提供角色权限管理功能，可自定义管理对应日志源、功能模块、日志源数量等权限。
2. 提供实时任务提醒、任务状态提示等。
3. 授权日志源数量≥5。
4. 提供各日志源的管理员账号配置的功能。

#### 日志数据管理

1. 提供日常存储的天数配置功能，可自定义设置天数≥365天。
2. 系统提供日志清除的策略需要自定义设置功能。

## （二）经济要求

### 数量、交付或者实施周期和服务地点

项目实施周期：合同签订后3个月。

服务地点：重庆市。

### 售后服务要求

1. 项目综合验收之日起投标人提供≥3年售后维保周期，每季度对系统及其硬件进行巡检，提供巡检报告。
2. 投标人所投产品必须是成熟产品，在质保周期内，投标人对产品进行了迭代更新，须向大学提供对等升级服务。

### 付款方式

到货后完成安装调试并通过测试和验收支付货款95%，质保期满支付5%。

## （三）项目实施要求

1.投标人所提供产品及服务须与大学认证计费系统完成数据对接，为上网日志记录能对应到精准的上网账号。

2.投标人须根据大学需要提供实施过程的相关文档。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *（项目名称）*项目 | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价人全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称：（盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职务：电话：

传真：邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。