附件

技术与商务要求

一、采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| 1 | 单杠 | 10 | 副 | 新采购安装，位重庆市沙坪坝区高滩岩正街 |
| 2 | 双杠 | 6 | 副 |
| 3 | 体操垫 | 5 | 床 |
| 4 | 单杠安装服务 | 6 | 副 | 利旧安装，位江津区支坪镇 |
| 5 | 双杠安装服务 | 10 | 副 |

二、技术要求

（一）单杠

1.材质：杠面为弹簧锰钢，表面镀锌处理。

2.规格：杠面直径28mm，长2400mm；立柱底盘为铸铁底盘直径180mm，立柱外管直径42±2mm，厚度2.5±0.2mm；升降杆为直径28±2mm的弹簧锰钢；钢筋镀锌拉线直径≥8mm，调节花兰为14开体大花兰；总重量为≥53kg，升降高度（最低要求）2m-2.5m。单杠立柱底盘下混凝土支撑件，直径≥300mm，高≥300mm，标号C30。

3.工艺：金属外表层处理采用静电喷涂，经久不褪色，颜色为绿色（钢绳索除外）。

4.地钉直径≥22mm，长度≥480mm螺纹钢蘸火拍尖处理，地埋打混凝土固定件，直径≥300mm，高≥400mm，标号C30。

说明：其中3副单杠为混凝土地面，用地钉直接固定，底盘下不需制作混凝土支撑件。

（二）双杠

1.材质：尼龙纤维弹簧钢杠面，杠面中间夹有弹簧钢内芯，铸铁底座。

2.规格：直径25mm，长度3500mm，杠面间距：420—520mm（最低要求），高度可调节范围130—170mm（最低要求），总 重量≥220KG。

3.工艺：金属外表层处理采用静电喷涂，经久不褪色，颜色为绿色。

（三）体操垫

1.长≥2m，宽≥1m，厚≥0.1m。

2.主体由发泡海绵组成，表面精细帆布。

（四）单杠安装服务

按照单杠安装规范组织安装，符合GB/T8390-2007，需制作单杠底盘支撑件，直径≥300mm，高≥300mm，标号C30，并对原地钉固定件进行检修加固。

（五）双杠安装服务

按照双杠安装规范组织安装，符合GB/T8391-2007，其中4副双杠搬迁距离约1.5km，其他原地安装，并对杠体检修维护。

三、商务要求

（一）实施要求

1.实施时间：采购合同签订后30个工作日。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区高滩岩正街（采购安装）、重庆市江津区支坪镇（安装）。

### 四、运输和保险

（一）乙方负责将物资运抵合同约定的甲方指定地点或其他同意的地点，相关费用包括在合同总价中。

（二）乙方应对本合同下交付的物资在运输、存放及交货过程中的丢失或损坏等问题负责。

### 五、履约验收

物资履约验收，其方式、程序、内容和验收标准等事项，按甲方规定执行。

物资验收合格后，乙方应向甲方办理物资交接手续，物资转入运行、使用、维护阶段。乙方需保证设备技术参数与采购需求一致。

### 六、质量保证和期限

（一）自物资验收完毕之日起，物资免费质保期为24个月。在免费质保期内，出现物资质量问题，甲方提出后，乙方应当响应，并在24小时内到达现场提供相关的维修、更换等服务。

（二）在免费质保期内，乙方按照有关法律、法规和合同约定，承担物资保修责任。

（三）乙方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

（四）甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，售后服务人员应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（五）质保期过后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；质保期过后，甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。

（六）乙方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

### 七、质量保证金

（一）物资验收合格并交付甲方后：

1.质量保证金从履约保证金或者从最终结算资金中扣留。

在免费质保期内，物资因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失。

（二）质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。本合同约定的质保期满，甲方接到乙方质量保证金返还申请后，应当于30日内核实质量情况，办理质量保证金返还。

### 八、资金结算

（一）合同约定采用分阶段付款的方式进行资金结算：

分阶段付款，本项目不预付货款，第一阶段，项目验收合格后，乙方提交 发运接收单、发票、验收报告 等结算材料，甲方支付95%货款；第二阶段，待验收通过之日起至质保期限满且无遗留问题后，乙方提交 质保期间无质量问题等结算材料，甲方支付5%货款（即质量保证金）。

（二）当乙方应向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以扣除。

九、违约责任

（一）乙方未经甲方同意而延期交货时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约物资金额的1‰（通常为1‰-1%，可按照项目实际情况设定）计算，违约金最高限额为违约总金额的5%（通常为5%-10%，可按照项目实际情况设定）。如果达到违约金最高限额时仍不能交货，或交货时间影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行服务义务或产品技术性能指标不达标而给甲方或产品使用单位造成损失的，乙方要按损失金额予以赔偿。

（三）甲方需按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，甲方向乙方偿付违约金。每迟付一天按违约金额1‰向乙方偿付违约金，违约金最高限额为违约总金额的5%。有特殊情况的，可根据项目情况由甲乙双方自行协商约定。

（六）其他

无。

# 报价文件（报价方使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目名称） 项目 | | | | | | | | | | |
| 报价单 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | | | 计量单位 | | 数量 | 单价 | | （含税）金额 | |
| 1 |  | | |  | |  |  | |  | |
| 2 |  | | |  | |  |  | |  | |
| …… |  | | |  | |  |  | |  | |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： | | | | | | | | | |
| 采购需求响应 | | | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  |
| 报价人名称：  （盖章） | |  | | | | | | | | |
| 法定代表人或其授权代表：  （签字或盖章） | |  | | | | | | | | |
| 报价日期： | | | | | 年 月 日 | | | | | |

营业执照复印件并加盖鲜章

单双杠销售、安装服务业绩材料

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。