询 价 文 件

项目名称：网球场设施设备采购安装

采购单位：陆军军医大学外训大队

二○二四年十月

# 询价公告

我单位就以下项目进行询价采购，采购资金已全部落实，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

1. 项目名称：网球场设施设备采购安装
2. 项目预算： 19.5万元
3. 项目单位：陆军军医大学外训大队
4. 项目概况：

我单位拟为面积约七百平方米的标准网球场配置设施设备，涉及整备场地，分层铺筑球场地面层，安装立杆、围网、入口等设施设备。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **计量单位** | **数量（以实际安装面积为准）** | **交货时间** | **交货地点** | **备注** |
| 1 | 网球场地面 | 平方米 | 1项 | 自合同签订之日起90天内 | 重庆市高新区大学城南路9号 | 分层铺筑基础垫层、弹性层、丙烯酸层等 |
| 2 | 网球场围网 | 平方米 | 1项 | 安装立柱、横杆、框架、网片、配件需做防水处理等 |

（详细技术要求见第二部分）

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行协议所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3.投标设备必须是其主营或主营范围产品（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书等证明材料为准）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

5.投标人必须具备承包本项目工程的相应资格认证（以报价方提供的营业执照、经营许可证销售或代理授权书、施工资质及其登记标准等证明材料为准）。

6.如有其他特定资格条件，无则删除本条。（注：根据《军队物资服务采购评审管理暂行办法》（军后采﹝2022﹞058号）第十条“第二款：除国家和军队规定的经营许可、必备资质条件外，资格性要求通常不得限定供应商的所有制形式、组织形式、注册地、企业规模、特定的证书或者奖项、生产厂家授权或者背书（进口项目除外），以及与项目没有直接关系的其他资质。确实需要设置本条第二款的特殊资格性要求的，应当报采购服务站上级管理部门审批。”）

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、评审标准

本次评标采用经评审的最低价法：评标委员会按照投标（报价）文件满足采购文件资格性和符合性要求，将报价最低的投标（报价）供应商，作为预中标（成交）供应商。

七、询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至2024年10月30日

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

八、报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年10月30日17时（自公告发布之日起接收递交）

（二）报价文件递交要求：封面签字盖章密封递交。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前现场递交至询价人。

2须提交的文件：询价申请人须将下列文件一并装入文件袋、粘贴封条、加盖印章并密封

（1）报价文件（含技术指标相应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章。）

（2）法人代表证明书，法人代表授权书，营业执照，组织机构代码证，税务登记证或三证合一的（“统一社会信用代码的营业执照”）复印件加盖公章。

（3）保修承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市高新区大学城南路9号。

九、联系方式：

联 系 人： 宋天恩

联系电话： 18996338629 /68775824

# 技术与商务要求

1. 技术要求

1.设计方案要求：场地设计因地制宜、美观大方，对现场自然环境不得有不可逆破坏性影响。

2. 设施设备要求：按标准网球场的配置，铺设地面层并提供符合国家质量标准的地面设施设备。

3.工艺要求：分层铺筑，分层厚度偏差+-50mm。地基范围内不应留有孔洞，要夯打密实，每层压实系数必须需达到设计要求。

4.用料要求：材质无毒无害、无污染，有良好的户外适应性，防水、抗锈、抗紫外线、经久耐磨、耐酸碱，符合国家质量标准GB36246-2018。

5.碎石基垫要求：紧韧耐磨，具有良好的透水性。抗压强度不小于80MPA，压碎值应小于35%，软弱颗粒小于5%，含泥量小于2%，扁平细长碎石含量小于20%，碎石规格为30-70mm，嵌缝料为15-25mm。摊铺平整度不大于+-15mm。压实度大于95%。

6.混凝土基础按照C25标准严格配比，具备优良的抗压强度和耐久性，不同品种严禁混用。控制好坡度，横坡度为0.5%。浇筑好后平整度达到98%以上。浇筑完成后定期保湿养生。

7.胶粒层须弹性优良，铺设平整，填充无起泡、脱层。

8.涂色要求美观整洁，涂料安全无害、耐久、抗紫外线，面层防滑、耐磨，确保3年以上无明显色变。

9.围网框架立杆、横杆等须采用优质钢材，涂防锈底漆不少于两层，户外磁漆不少于两层，确保5年内不褪色、不掉漆、不生锈。网孔为45mm\*45mm，网片材质要求防锈、防霉、防水、抗紫外线、坚韧、可塑性高，确保5年内不生锈、不掉色、不龟裂。螺丝等配件需做防水、防锈处理，有良好的抗紫外线性能。

10.操作要求：挖掘机、打夯机、压路机等工程设备、器械的操作必须严格遵守国家现行标准《建筑器械使用安全技术规程》，施工现场设立警告标志、围栏等，防止闲杂人等进入，工作人员进入现场必须佩带安全帽。电气设备、危险物品、有毒溶剂等派遣专人看管，并设置警告标识。

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：中标人应在采购协议生效后60天内交付。

2.实施地点：按招标人要求在招标区域指定位置施工。

3.实施方式：招标人提供场地，由投标人自行整备现场建造网球场基础垫层、安装围网、刷漆、设置排水沟等。

4.安装要求：中标人须保证建造网球场所用各部分材料、构件在运输过程中有可靠的保护措施。须保证施工所用机械器具的性能及安全。须为施工人员配备劳保用品。须保证施工操作规范，对附近环境没有破坏性影响。工程所用材料必须符合国家安全标准及质量标准。材料须存放在专门区域，有毒、腐蚀性溶剂等材料须单独密封存放，派专人看管，并设置警告标识。竣工时清理施工现场，并回收剩余材料。

5.交付方式：中标人按照采购协议要求完成材料运输及工程施工，经检验合格后双方签字验收，并在项目验收时将网球场工程全部有关施工方案、图纸、清单等资料交付采购人。

（二）质量要求

1.中标人需保证此项目所有用材为全新建材，具备出厂合格证，符合国家标准。

2.中标人提供的材料属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（三）售后服务

1.设备自验收合格之日起，中标人提供5年质保期（国家标准高于5年的按国家标准执行），质保期内维保维修的所有材料及配件一律由中标人免费提供（人为因素损坏按成本计算）。

2.质保期内，若标的物发生故障，中标人接到甲方通知后应在2小时内响应，24小时内到场修复。由中标人将设备、材料送至采购方指定地点进行安装，保证采购人正常使用，且达到国家规定质量标准。运输和安装费用由中标人承担。

3.超过保修期的产品出现质量问题，中标人只向甲方收取成本费。

（四）付款方式

工程竣工后，经采购人验收合格，双方签字确认后支付协议全款。

（五）侵权责任

中标人须保证本项目使用的材料为合法所得，中标人有权售予采购人所有权。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）事故责任

中标人对在运输、施工过程中出现的因材料、设备及操作引起的安全事故负全责，并承担安全事故及其造成的人身伤害事故等相应赔偿。

（七）其他说明。

无。

# 报价文件（报价方使用）

|  |
| --- |
|  （项目名称） 项目 |
| 报价单 |
|  |  |  |  | 单价/元 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |
| 采购需求响应 | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |
|  |  |  |  |  |
| 报价人名称：（盖章） |  |
| 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章） |  |
| 报价日期： |  年 月 日 |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

 （法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

报价人全称： （盖章）

日期： 年 月 日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

 （报价人全称） 法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵部组织的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。